ROHRABSCHOTTUNG KL R 90 BIS R 120 NACH DIN 4102-11

Leistung:

Herstellen von Abschottungen für nichtbrennbare Rohre in F 90 Massiv-Wänden oder Decken mittels einer vollständigen Ummantelung der Rohre mit den Produkten flexen Kältekautschuk. Dieses System erfüllt R 90 bis R 120 nach bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3590/188/11-MPA BS der Materialprüfanstalt Braunschweig. Die Isolierung ist auf der gesamten Rohrlänge aufzubringen. Der Verschluss der Restöffnung, in der F 90 Wand bzw. Decke, ist mit Brandschutzzement hohlraumfrei zu verfüllen.

Verwendetes System: System H1 – Rohrabschottung KL oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800/1813900

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Allgemein bauaufsichtliches

Prüfzeugnis P-3590/188/11-MPA BS

Feuerwiderstandsklasse: R 90 - R 120

vorhandene Wand-/Deckenstärke: /

Schottgröße Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Schottgröße Stück Lohn Material Gesamt

bis 0.01 m2

bis 0,02 m2

bis 0,04 m2

bis 0,06 m2

bis 0,08 m2

bis 0,10 m2

bis 0.12 m2

bis 0,15 m2

bis 0,20 m2

> 0,20 m2

über 1,00 m2

Adolf Würth GmbH & Co. KG · Reinhold-Würth-Straße 12–17 · 74653 Künzelsau, Germany · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000 · www.wuerth.com